Doklady ke kolaudaci:
1/ Geometrický plán 1x 
2/ Revize a protokoly dle seznamu ( viz. níže )
3/ Prohlášení zhotovitele stavby, že stavba byla provedena podle ověřené PD a že materiály a výrobky použité jsou certifikované a podle norem
4/ PD skutečného provedení ( pokud jsou odchylky od schválené PD )
5/ stanovisko Archeologů k oznámení o zahájení stavebních prací
6/ Stanovisko Hygieny k užívání stavby – předložit měření hluku – pokud je vytápěno čerpadlem
· Zajistí inženýring po dodání měření hluku z tepelného čerpadla
Obecné – vyberte co z toho bylo realizováno.
- měření hluku ( z tepelného čerpadla )
- revize elektro, hromosvod, plyn, kotel, komín aj.
- tlaková zkouška vody
- těsnost kanalizace
- tlakové zkoušky rozvodů ÚT
- revize kotle a tlaková zkouška plynu
- potvrzení o odvozu a ukládce odpadů 
- prohlášení o shodě použitých výrobků a materiálů 
- certifikát jímky na dešťové vody ( pokud zde byla umístěna )
- prohlášení zhotovitele, že stavba byla provedena dle schválené PD a výrobky a materiály jsou certifikované a schválené normou
- předávací protokoly stavby
- certifikát hasicího přístroje a detekce požáru – dle PBŘS
- geodetické zaměření stavby ( GP )
- předávací protokol nebo smlouva od Vodáren nebo Obce ( vodovodní a kanal. přípojka) 
- smlouva o připojení s ČEZem nebo jiným poskytovatelem 

